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令和　年　月　日　


　　　中野市長　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名


　私がこの度、中野市　　　　　　　　　　　　に設置する浄化槽について、次のことを確認いたします。

記

１　浄化槽の正常な機能を維持するため、浄化槽保守点検業者に維持管理を委託し、定期的（毎年３回以上）に点検を行い、必要な措置（清掃、改善等）を致します。
２　（社）長野県浄化槽協会が実施する法定検査（使用開始後６月～８月の間に浄化槽法第７条に基づく水質検査を、また、年１回は同法第11条に基づく定期検査）を受け、必要な処置を行います。
３　使用にあたっては、浄化槽法による「使用に関する準則」を遵守します。
　（１）　し尿を流す水は、適正量とすること。
　（２）　殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させないこと。
　（３）　し尿のみを処理する浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。
　（４）　し尿と併せて雑排水（工場排水、雨水、その他特殊な排水を除く）を処理する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
　（５）　電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
　（６）　浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼす恐れのある構造物を設けたり、荷重をかけないこと。
　（７）通気装置の開口部をふさがないこと。
　（８）浄化槽の故障又は異常を認めたときは、直ちに浄化槽保守点検業者にその旨を通報すること。
４　浄化槽の性能を確かめるため、放流水の水質検査（ＢＯＤ等）を行います。
５　浄化槽の設置及び放流水に関して近隣者等から苦情の申し立てがあった場合は速やかに誠意を持って対応し、関係機関にはご迷惑をおかけいたしません。
６　浄化槽法による報告を受けた場合又は改善指導を受けた場合は速やかに従います。
７　公共下水道が布設されたときは、速やかに接続いたします。
